# Checkliste IoT Projekt

Ansteuerung Node-Red

reboot Relais

Steckdosen einzeln schaltbar

Steckdosen in Gruppen schaltbar

Shelly Schaltbar

Visualisierung

Energiemesswerte

AHT20 Messwerte

Datenbank einbinden

Logs

Messwerte

ESP32

AHT20 auslesen

Display

Energiemesswerte visualisieren

AHT20 Messwerte visualisieren

Interrupt Taster

Schuko 1&2

Schuko 3&4

Logs generieren

MQTT-Verbindungen

AHT20 Messwerte übermitteln

Änderungen Schaltzustand

Fehlermeldungen