# Checkliste IoT Projekt

**Ansteuerung Node-Red**

reboot Relais

Steckdosen einzeln schaltbar

Steckdosen in Gruppen schaltbar

Shelly Schaltbar

Visualisierung

Energiemesswerte

AHT20 Messwerte

Datenbank einbinden

Logs

Messwerte

**ESP32**

AHT20 auslesen

Display

Energiemesswerte visualisieren

AHT20 Messwerte visualisieren

Display ein- und ausschalten

Interrupt Taster

Schuko 1&2

Schuko 3&4

Logs generieren

MQTT-Verbindungen

AHT20 Messwerte übermitteln

Änderungen Schaltzustand

Fehlermeldungen